**ПРОТОКОЛ ТО ТА ПР БЛОКІВ ВЕНТИЛЯТОРІВ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Тип БВ | Заводський номер БВ | Місце встановлення (шафа) | | Вид ремонту | Вимкнення БВ, зняття живлення, вилучення з шафи ПТК | Зовнішній огляд БВ | Очищення БВ від пилу та бруду | Розбирання вентиляторів БВ | Очищення крильчатки та корпусу вентиляторів | Очищення посадкових місць під підшипники | Промивання підшипників | Сушіння підшипників | Змащування підшипників | Складання вентиляторів | Перевірка на відсутність люфтів та биття при прокручуванні крильчатки вентиляторів | Підключення БВ через переносний перехідник до мережі живлення | Перевірка обертання на відсутність сторонніх шумів, ривків, затирань | Відключення БВ від мережі живлення. Встановлення на штатне місце | Включення БВ | Висновок | Дата | Прізвище виконавця |
| № пункту технологічної інструкції  20915546.25300.00707 ТІ | | | | | ТО | 6.1.1-6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.1.8 |
| ПР | 6.2.1 | | | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 6.2.8 | 6.2.9 | 6.2.10 | | | |
| 1 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |